**Особенности плоттера:**

* Функция резки напечатанного изображения по контуру;
* Образцовая точность подачи материала среди аналогов.
* Достигается благодаря японской технологии в производстве стальных приводных роликов;
* Драйвер для резки из Corel Draw со всеми режимами компенсации (для достижения наилучших результатов рекомендуется использование профессионального ПО FlexiSign для работы с режущими плоттерами которое идет в комплекте поставки);
* Удобная регулировка давления и скорости нажатием одной клавиши;
* Совершенная система контроля позволяет достигнуть высокой точности на максимальной скорости;
* Большой жидкокристаллический дисплей с интуитивно­понятным интерфейсом и подсветкой;
* Аппаратное управление выбором командного языка HPGL/DMPL;
* Отображение скорости и давления в реальных величинах;
* Все машины укомплектованы напольным стендом с металлической корзиной для сбора пленки ­ благодаря этому они мобильны и предельно удобны в эксплуатации;
* Высокая производительность и стабильность обеспечивается системой управления на базе трех процессоров;
* Графический пакет FlexiSign;
* Гарантия 24 месяца – на все конструкцию (исключая ножи, софт ,марзан и коммутацию);
* Самая развитая сеть сервисных центров (LIST обслуживается в Москве, Санкт­Петербурге, Новосибирске, Казани, Ростове­на­Дону, Самаре).

Панель управления оснащена жидкокристаллическим дисплеем и удобными сенсорными кнопками. Логичное меню обеспечивает быстрый ввод требуемых параметров, позволяя максимально быстро подготовить машину к работе.

Рычаг управления положением прижимных роликов позволяет одним движением поднять или опустить все 4 лапки. Минимальный размер фиксируемого материала 5см.

Надежная каретка с металлическим фиксатором держателя ножа обеспечивает мощное давление (цифровая регулировка в реальных величинах) и высокую жесткость при работе с плотными материалами ­ вы сможете резать самые плотные материалы не доступные аналогичным машинам.

Четыре прижимных ролика – яркое преимущество режущих плоттеров LIST выделяющее их среди аналогов. Все модели LIST серии H имеют 4 ролика. Механизм аналогичен системам на дорогих плоттерах японского производства, т.е. все 4 лапки имеют несколько точек опоры, но основная приводящая консоль отделена от рельса, на котором крепится каретка, за счет этого прижимное усилие распределяется равномерно по всем участкам фиксации материала. Отсутствует проскальзывание на больших файлах, а маленькие элементы меньше 3 мм являются нормальной задачей. Все машины тестируются на заводе изготовителе с 3х метровым куском пленки.

**Характеристики:**

* Максимальная ширина материала, мм: 1100
* Максимальная ширина резки, мм: 1000
* Ширина печати, мм: 1000
* Разрешение (электронное), (мм): 0.025
* Тип привода: микрошаговый
* Максимальная скорость резки, мм/с: 400
* Мин. размер символа (мм): 5
* Сила резки, гр/м2: 0­500
* Виды ножей и перьев: сплав с карбидом вольфрама/шариковый
* Память, МБайт: 0.128­2
* Интерфейсы: USB, Serial (RS­232)
* Дисплей: Есть
* Мощность, Вт: 70(потребляемая)
* Вес, кг: 30

**В комплекте поставки:**

напольный мобильный стенд с держателем рулона, металлическая корзина для пленки, резак для виниловых материалов, пинцет и войлочный ракель для прикатки пленок, коммутация, 3 ножа, приспособление для черчения, 2 предохранителя, инструкция в печатном виде, CD с драйверами и рекомендациями по работе, графический пакет FlexiSign, гарантийный талон на 24 месяца.