**Характеристики:**

* "Факел" распыления из 2-х соп. пистолета (см) ~ 30 х 40
* Макс. площадь металлизируемой детали (м2) ~ 1,5
* Скорость металлизации на плоскости (м2/мин) ~ 0.8
* Потребление воздуха при металлизации (л/мин) 200
* Давление воздуха для дисп. распыления (бар) 6
* Габариты оборудования МЕТА-ХРОМ/Pro1 (мм) 410 х 600 x 1100
* Масса оборудования МЕТА-ХРОМ/Pro1 (кг) 38
* Габариты контейнера с хим. реактивами (мм) 220 х 230 x 400
* Масса контейнера с хим. реактивами (кг) 14
* Гарантия на оборудование (лет) 3

**Комплектация оборудования МЕТА-ХРОМ/Pro1:**

* Оборудование химической металлизации «МЕТА-ХРОМ/Pro1»
* Устройство "Aqua-Pro" для получения особо-чистой воды
* Комплект химических реактивов №1 на 20 кв. метров
* Доп. комплект дюзы для распылительного пистолета
* TDS/EC/TEMP – метр (для определения чистоты воды)
* Светопропускающие пигменты (2 бут. х 25 мл)
* 1 эффектовый пигмент (1 х 100 мл)
* 3 формы для металлизации образцов
* Латексные перчатки (20 пар)
* DVD-диск (фото галерея)
* Руководство пользователя
* БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА